**冠興地板:www.hotonflooring.com.tw**

# 防水超耐磨木地板 - 防水同步紋-H7501


# 防水超耐磨木地板-防水同步紋系列

# 規格:228mm\*1220mm\*6mm+1.5mm

# 1箱=6片 裝0.5坪(拆箱不可退)

# 甲醛:F0等級(0.05mg/L)

# 特色:

# 1.表層的耐磨層有特殊的防滑性，即越遇水越涩。

# 2.主要成分是乙烯基樹脂和石粉組成，和水無親和力，防水且無蟲蛀問題

# 3.無膠黏鎖扣設計，安裝容易掌握和堅固地板連接

# 4.方便:用美工刀就可任意裁切，底部自黏EVA彈性墊，不會破壞地面。

# 5. 4V導角.接近實木質感.

# 6. 表面漆面三氧化二鋁,更耐磨.

# 7. IXPE 底膜,無味道,更健康.

# 8. 厚度7.5mm超堅固,卡榫不易斷.

# 木地板購買,木地板

# 聯絡電話：(02)2261-1858

# 聯絡手機：0918-466-320

# 傳真電話：(02)2261-1859

# 聯絡地址：新北市土城區明德路1段369號1樓

# 聯絡信箱：A0918213978@gmail.com